1、 [bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc155185889][bookmark: _Toc2153][bookmark: _Toc163492886][bookmark: _Toc140132812]采购清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	要求/备注
	服务/货物/工程
	所属行业

	1
	商用车关键零部件一体化试验平台
	1
	台
	核心产品
最高限价(单价)：9800000元
	货物
	工业


[bookmark: hbzc_第三章_hwqd_c_采购清单_40_10_r_n]
要求/备注说明
	核心产品
	液压系统、控制系统、汽车试验疲劳分析模块

	▲节能产品
	节能产品名称：2.2工作站电脑、3.6专用笔记本工作站电脑
依据的标准：《节能产品政府采购品目清单》
投标人对上述产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则将按无效投标处理；提供认证证书复印件或中国政府采购网的节能产品查询截图（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）
认证机构名录（计算机设备）：
中国质量认证中心、北京赛西认证有限责任公司、中国网络安全审查技术与认证中心、广州赛宝认证中心服务有限公司

	进口产品
	本项目不接受进口产品参与竞争。

	适宜中小企业提供
	本项目非专门面向中小企业采购。

	合同分包
	本项目不允许合同分包。

	备注
	投标人在填写分项报价时，需就采购清单表中所列全部产品进行分项明细报价。如因系统原因无法在线编辑分项报价表的，可根据投标文件的格式中“分项报价表”提供的格式填报完整之后再上传至“其他报价文件”。“分项报价表”合计价格须与报价一览表总价一致。


[bookmark: _Toc18251][bookmark: _Toc11167][bookmark: _Toc23457]二、技术要求、商务要求
（一）采购需求清单
	项目名称
	湖北汽车工业学院商用车关键零部件一体化试验平台项目（二次）

	采购内容概述
	商用车关键零部件一体化试验平台主要包含：1.控制系统：提供可完全独立运行的完整测试控制器，并带有相应的测试软件；软件开放开发模块，有用户接口以满足联合仿真需求，完成减震器、悬置等各种类型弹性元件的性能及疲劳试验应用。2.液压作动器及分油器部分：提供相应类型的液压作动器及分油器系统，以实现精准的测试要求。3.液压油源及管路部分：根据需求提供相应的液压油源及管道，保证充足的动力输出。4.蓄能器组：补偿大流量测试流量需求。5.可调节立柱框架：根据需求提供可调节上下高度形式的立柱框架，以满足相应的零部件试验要求。6.附加选项测试模块：包括试样侧向加载，水冷模块，安防护栏等。试验台主要应用于商用车减震器或悬架部件的性能和高速疲劳验证。

	采购清单

	标的序号
	采购标的名称
	货物序号
	所含设备、部件、组件名称
	计量单位
	采购数量
	是否进口
	是否大型仪器

	1
	液压系统
	1.1
	50KN/250mm静压轴承伺服作动器
	套
	1
	否
	是

	
	
	1.2
	分油器及蓄能器组
	台
	1
	否
	是

	
	
	1.3
	300LPM静音泵站及泵站冷却用冷水机
	套
	1
	否
	是

	
	
	1.4
	液压管路
	台
	1
	否
	是

	2
	控制系统
	2.1
	伺服控制器
	台
	1
	否
	是

	
	
	2.2
	工作站电脑
	台
	1
	否
	否

	
	
	2.3
	UPS不间断电源
	台
	1
	否
	否

	
	
	2.4
	基础测试软件
	套
	1
	否
	是

	
	
	2.5
	路谱迭代软件
	套
	1
	否
	是

	
	
	2.6
	疲劳播放软件
	套
	1
	否
	是

	
	
	2.7
	示功报表软件
	套
	1
	否
	是

	
	
	2.8
	示功软件CDC功能模块
	套
	1
	否
	是

	
	
	2.9
	示功软件阻尼力标定模块
	套
	1
	否
	是

	
	
	2.10
	示功软件弹性体性能输出模块
	套
	1
	否
	是

	
	
	2.11
	示功软件数据实时处理模块
	套
	1
	否
	是

	
	
	2.12
	示功软件定制报告模块
	套
	1
	否
	是

	
	
	2.13
	CDC程控电源
	套
	1
	否
	是

	
	
	2.14
	CAN/CANFD
	套
	1
	否
	是

	
	
	2.15
	CAN/CANFD配置软件
	套
	1
	否
	是

	
	
	2.16
	CAN/CANFD实时机配置软件
	套
	1
	否
	是

	
	
	2.17
	CAN/CANFD配置车辆总线和硬件在环（mHIL)
	套
	1
	否
	是

	3
	汽车试验疲劳分析模块
	3.1
	载荷谱数据处理软件
	套
	1
	否
	是

	
	
	3.2
	实验疲劳分析基本平台模块
	套
	1
	否
	是

	
	
	3.3
	缺陷检测软件
	套
	1
	否
	是

	
	
	3.4
	虚拟疲劳分析软件
	应变-寿命法分析模块
	套
	1
	否
	是

	
	
	
	
	焊点、焊缝分析模块
	套
	1
	否
	是

	
	
	
	
	多轴载荷震动分析模块
	套
	1
	否
	是

	
	
	
	
	热机疲劳分析模块
	套
	1
	否
	是

	
	
	
	
	复合材料分析模块
	套
	1
	否
	是

	
	
	
	
	铰链接头CAE 疲劳分析
	套
	1
	否
	是

	
	
	
	
	虚拟载荷重构模块
	套
	1
	否
	是

	
	
	
	
	CAE多线程模块
	套
	1
	否
	是

	
	
	
	
	振动疲劳分析
	套
	1
	否
	是

	
	
	3.5
	运动控制软件
	套
	1
	否
	是

	
	
	3.6
	专用笔记本工作站电脑
	台
	1
	否
	否

	4
	机械框架系统
	4.1
	可调节高度立柱框架
	套
	1
	否
	是

	
	
	4.2
	减震器夹具
	套
	1
	否
	是

	
	
	4.3
	保护框架，安全连锁
	套
	1
	否
	是

	
	
	4.4
	侧向力加载装置
	套
	2
	否
	否

	
	
	4.5
	水冷却装置
	套
	1
	否
	是

	5
	备件及专用工具
	5.1
	泵站滤芯
	件
	1
	否
	否

	
	
	5.2
	分油器滤芯
	件
	1
	否
	否

	
	
	5.3
	充氮工具
	件
	1
	否
	否

	6
	工程
服务
	6.1
	项目管理
	项
	1
	否
	否

	
	
	6.2
	安装调试
	项
	1
	否
	否

	
	
	6.3
	试验系统培训
	项
	1
	否
	否

	
	
	6.4
	疲劳分析软件应用培训
	项
	1
	否
	否

	本项目核心产品：液压系统、控制系统、汽车试验疲劳分析模块

	液压系统、控制系统须为同一品牌产品；汽车试验疲劳分析模块与控制系统软件有兼容接口。

	条款属性符号释义：
1.标注“▲”符号的为必须做出实质性响应、不允许负偏离的条款；
2.标注“△”符号的为纳入“评审因素”的条款，其中标注“△★”符号的为关键技术指标；
3.未标注符号的为一般告知性条款，不纳入评审，采购人保留将其作为本项目履约验收对照条款的权利。



