
湖北汽车工业学院政府协议供货采购市场调查问卷
	项目名称
	经济管理学院教师、研究生教学科研用桌椅协议采购

	项目概况
	经济管理学院本年度教师（博士）总量增加、研究生招生规模增加，原教师办公桌椅老旧、破损严重，无法满足使用需求，新招研究生无学习科研座位，为改善学院教师、博士、研究生教学科研环境，本年度拟采购一批一批办公桌椅。

	                                             拟采购标的物清单                            金额单位：（元）

	序号
	标的物名称
	主要技术及功能指标要求
	采购数量

	1
	开放式单人位工作台（含布线）
	详见附件
	84

	2
	封闭式单人位工作台（含布线）
	详见附件
	40

	3
	办公椅
	详见附件
	124

	4
	研究生卡座桌椅（含布线）
	详见附件
	50

	小计
	

	其他要求：

本项目包含工位布线等；2、部分场所（50座左右），利用原有实验室布线，不需要重新走线，但要调试整理到位。

3、成交供应商须按采购人要求负责将拆除的旧桌椅搬运至指定地点存放。

	项目单位
	湖北汽车工业学院经济管理学院
	联系方式
	联系人：张老师
联系电话：13597900626

	调查范围
	面向具备十堰市政府采购电子商城协议供货供应商资格的市场主体单位
	调查方式
	公开发布市场调查公告开展问卷调查

	调查目的
	了解本项目协议供货市场供给现状；

了解当前协议供货价格信息；
制定合理的质保、送货、售后等商务要求；

	问卷内容（供应商逐项填报，没有实质性内容的填“无”）

	依据上述项目基本情况的表述，贵单位拟提供可满足采购需求的商城上架产品信息（列明至少一项商城产品信息主页链接及产品商城成交公告链接，未提供的将视为不具备十堰市政府采购协议供货资格）

品牌：                      型号：                  主要技术参数：     

商城信息链接（如无可不填）：

	2、贵单位拟提供的标的物，当下政采商城协议供货市场供给情况如何？现货货源是否可满足本项目需求数量？
陈述内容：

	3、贵单位若成交，可承诺最长多少天内送达上述全部标的物？



	4、贵单位拟提供的标的物，可接受的最低价格是多少？

序号
标的物名称
单价（元）
备注
1
开放式单人位工作台（含布线）
2
封闭式单人位工作台（含布线）
3
办公椅
4
研究生卡座桌椅（含布线）


	5、贵单位可承诺的最短安装时间是几天？


	6、贵单位拟提供的售后服务承诺

陈述内容：

	7、贵单位认为其他需告知采购人了解知晓的事项



	问卷填报单位
	单位名称（盖章）：

年  月  日
	联系方式
	单位地址：

联系人：

联系电话/邮箱：


注：

为确保各潜在协议供应商所填报的商业信息不提前外泄，参与问卷调查的供应商须在填报相关信息并盖章后于问卷征集有效时间范围内以快递或现场送达方式返还此件至项目单位联系人处，以现场送达方式递交的，须提前用档案袋粘贴密封并加盖公章，未按上述要求返还的，本单位将有权拒收。

本项目问卷征集有效时间范围为2023年8月8日下午18点-8月11日下午18点；
邮寄地址：湖北省十堰市张湾区车城西路167号 湖北汽车工业学院经济管理学院张老师   13597900626。
附件：标的物参考技术指标及示例图
	序号
	标的物
	主要技术及功能指标要求
	参考示例图

	1
	开放式单人位工作台（含布线）
	桌面尺寸：1200*600*750( 前面加装屏风挡板)；副柜尺寸：1200*300*1050;材质：采用E1级环保板材,桌面板材厚度≥36mm，副柜同桌面水平面板材厚度≥25mm,副柜和抽屉柜三个立面板材厚度≥18mm，其他面厚度≥16mm，表面平整细腻、吸音和隔音、绝热、不翘曲、不开裂、防潮、防虫、防腐特殊处理，抗弯力强，不变形；热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点；表面胶合强度≥1.0MPa；表面耐磨磨耗值≤50mg/100r；静曲强度≥38MPa；内结合强度≥1.2MPa；甲醛释放量：≤0.15mg/L；附加组件：五金件（导轨、铰链、锁具等）无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力; 一张不低于900*350*3mm的无味锁边加厚桌垫;网络布线：采用六类网线千兆到桌面；单桌位电源采用BVVB-3*1.5纯铜三芯护套线，负载功率不低于3000瓦，包含一个15孔公牛插板。
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	2
	封闭式单人位工作台（含布线）
	桌面尺寸：1200*600*（750+300）；副柜尺寸：1200*300*1050;材质：采用E1级环保板材,桌面板材厚度≥36mm，副柜同桌面水平面板材厚度≥25mm，副柜三个立面板材厚度≥18mm，其他面厚度≥16mm，表面平整细腻、吸音和隔音、绝热、不翘曲、不开裂、防潮、防虫、防腐特殊处理，抗弯力强，不变形；热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点；表面胶合强度≥1.0MPa；表面耐磨磨耗值≤50mg/100r；静曲强度≥38MPa；内结合强度≥1.2MPa；甲醛释放量：≤0.15mg/L；附加组件：五金件（导轨、铰链、锁具等）无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力;样一张不低于900*350*3mm的无味锁边加厚桌垫;网络布线：采用六类网线千兆到桌面；单桌位电源采用BVVB-3*1.5纯铜三芯护套线，负载功率不低于3000瓦，包含一个15孔公牛插板。
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	3
	办公椅
	采用华宇网布，5万次Lissajous耐磨无纱线断裂，气味等级：3级，干擦10，湿擦10次不掉色； 木板：甲醛释放量要求试样表面积约为1.8m2/24h甲醛释放量不大于0.120mg/m2/h;螺丝：金属洛氏硬度和紧固件机械性能满足国标要求；海绵泡沫塑料及橡胶表观密度的测定不低于58.7kg/m3，落球回弹不低于55%，海绵硬度不低于国标要求58；椅背：椅背:采用“七”字型背座连体设计，PP+28GF；管壁：2.0MM；采用弓子形钢架结构;座垫：木板采用高品质18片层高温高压一次定型双木板结构，可承受 1136KG重压，座海绵采用高品质45#纯海绵，柔软富有弹性，座感舒服，透气性强；椅高96cm，座高48cm,扶手离地66cm，背高50cm。
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	4
	研究生卡座桌椅
	桌面尺寸：1000*60*(750+300)（无活动小柜）;卡座桌面板材厚度≥36mm，其他板材厚度≥16mm;材质：采用E1级环保板材,表面平整细腻、吸音和隔音、绝热、不翘曲、不开裂、防潮、防虫、防腐特殊处理，抗弯力强，不变形；热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点；表面胶合强度≥1.0MPa；表面耐磨磨耗值≤50mg/100r；静曲强度≥38MPa；内结合强度≥1.2MPa；甲醛释放量：≤0.15mg/L；附加组件：五金件（导轨、铰链、锁具等）无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力；网络布线：采用六类网线千兆到桌面；单桌位电源采用BVVB-3*1.5纯铜三芯护套线，负载功率不低于3000瓦，包含一个15孔公牛插板。椅子：规格：450*460*830mm；椅面、靠背优质加厚耐磨西皮；1.2MM加厚管壁。
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